|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ** | |  |
| **Α/Α** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** |
|  | **ΟΘΟΝΗ** |  |
|  | **Γενικά** |  |
| 31 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ | Τουλάχιστον 21.5΄΄ |
| 32 | ΤΥΠΟΣ | TFT/LCD/LED |
| 33 | ΑΝΑΛΥΣΗ | Τουλάχιστον 1920x1080/60Hz |
| 34 | ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ | Το πολύ 5 ms |
| 35 | ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | Τουλάχιστον 250 cd/m2 |
| 36 | ΑΝΤΙΘΕΣΗ | Τουλάχιστον 5.000.000:1 |
| 37 | ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ CR 10:1 | Τουλάχιστον 150ο/150ο |
| 38 | Pixel Pitch | Το πολύ 0.284 mm |
| 39 | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ TCO | ΝΑΙ |
| 40 | Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π. | ΝΑΙ |
| 41 | Σύνδεση | D-SUB και DVI-D |
| 42 | Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων | ΝΑΙ |
|  | **Εγγύηση Οθόνης** |  |
| 43 | Χρόνος Εγγύησης (έτη) | Τουλάχιστον 2 έτη |